第１表　緑化面積率（第５条関係）
用途	敷地面積に対する緑化の目標割合	
住居系	5パーセント以上	
その他	7パーセント以上	
第２表　住宅及び共同住宅における自動車駐車用地の確保の基準（第７条関係）
開発事業の目的	設置基準	
一般の住宅	1戸当たり2台以上の専用施設又はこれに相当する面積の用地	
共同住宅	1人世帯用	1住戸当たり1台以上の専用施設又はこれに相当する面積の用地	
	その他	1住戸当たり2台以上の専用施設又はこれに相当する面積の用地	
上記の複合建築物	上記の基準により算出された台数の専用施設又はこれに相当する面積の用地	
（備考）
１　１台当たりの自動車駐車用地は，5.0m×2.5mの長方形を最低基準とする。
２　自動車駐車用地と排水処理施設用地（浄化槽，トレンチ等）を兼用しようとするときは，関係機関と協議するものとする。

第３表　交差点等における街角剪除長（第16条関係）
　	方法	隅切りを直線とする場合の底辺	隅切りを円弧とする場合の半径	
道路幅員	道路幅員
交差角	4	6	9	12	15	4	6	9	12	15	
4	60度以下	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	
	90度以下	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
	120度以下	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
6	60度以下	　	6	6	6	6	　	5	5	5	5	
	90度以下	　	5	5	5	5	　	5	5	5	5	
	120度以下	　	4	4	4	4	　	4	4	4	4	
9	60度以下	　	　	6	6	6	　	　	6	6	6	
	90度以下	　	　	5	5	5	　	　	5	5	5	
	120度以下	　	　	4	4	4	　	　	4	4	4	
12	60度以下	　	　	　	8	8	　	　	　	8	8	
	90度以下	　	　	　	6	6	　	　	　	6	6	
	120度以下	　	　	　	4	4	　	　	　	4	4	
15	60度以下	　	　	　	　	10	　	　	　	　	8	
	90度以下	　	　	　	　	8	　	　	　	　	8	
	120度以下	　	　	　	　	6	　	　	　	　	6	
（備考）
１　片隅切りの場合は，別途協議を要する。
２　幅員９mを超える道路相互間の隅切りについては，円弧で計画するものとする。

図―１　転回広場の基準（袋状道路の場合）（第16条関係）
1	2	
		
3	4	
		
5	　	

図―２　道路幅員のとり方及び道路側溝等の基準（第16条関係）
１　道路側溝にU字型側溝又は自由勾配側溝を使用する場合

２　道路側溝にU字型側溝又は自由勾配側溝とL型側溝を併用する場合

３　道路と宅地の間に高低差があるとき

（備考）
１　道路構造物を支持するための構造物は，必要に応じて道路敷地内に設置し，道路幅員には含めない。
２　VS側溝を使用し，かつ全面コンクリート蓋掛，若しくは一部グレーチングの蓋掛の場合は，協議により当該VS側溝を有効幅員に含めることができる場合もある。（グレーチングのみの場合は不可）
３　事業予定地の状況に応じて両側L型側溝又は両側VS側溝も可能。
４　道路構造物支持のための構造物の厚さは150mm以上とする。
５　道路を村へ帰属等する場合は，道路敷までを帰属等の対象とする。